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Resumen 
Este informe presenta el desarrollo y análisis de diferentes tipos de circuitos eléctricos (serie, paralelo y mixto), junto con la implementación práctica de compuertas lógicas y un Display de 7 segmentos. A través de simulaciones y montajes en protoboard, se estudiaron las relaciones entre corriente, voltaje, resistencia y potencia eléctrica, aplicando las leyes de Ohm y Kirchhoff. Además, se comprobó el funcionamiento de los integrados lógicos 4069 y 74LS32, así como del decodificador para el Display de 7 segmentos. Los resultados obtenidos confirman los principios teóricos de los circuitos eléctricos y la lógica digital, fortaleciendo el entendimiento de los fundamentos electrónicos básicos.
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1. Introducción
El estudio de los circuitos eléctricos y digitales constituye una base fundamental para comprender el funcionamiento de los sistemas electrónicos modernos. Los circuitos en serie, paralelo y mixtos permiten analizar cómo se distribuyen la corriente y el voltaje en diferentes configuraciones, aplicando leyes esenciales como las de Ohm y Kirchhoff. Por otra parte, las compuertas lógicas representan la estructura básica del procesamiento de información digital, ya que permiten ejecutar operaciones lógicas mediante señales binarias. Finalmente, el Display de 7 segmentos es un componente ampliamente utilizado para representar datos numéricos en sistemas electrónicos.
Este informe busca integrar estos conceptos mediante prácticas experimentales que faciliten la comprensión teórica y la comprobación práctica del comportamiento de los circuitos y dispositivos mencionados.
2.Marco teórico 
	El trabajo se dividió en 3 partes:
· Circuitos (Serie, Paralelo, mixto,)
· Compuertas lógicas
· Display de 7 segmentos

Circuitos.
Circuito en Serie.

En un circuito en serie, los componentes están conectados uno detrás del otro en una sola trayectoria para la corriente.
Esto significa que la corriente que pasa por cada componente es la misma, pero el voltaje se divide entre ellos según su resistencia.
Si uno de los elementos se desconecta, todo el circuito se interrumpe.

Circuito en Paralelo.

En un circuito en paralelo, los componentes están conectados en diferentes ramas, todas unidas a los mismos puntos de entrada y salida.
Aquí el voltaje es el mismo en cada rama, pero la corriente se divide dependiendo del valor de las resistencias. Si una rama falla, las demás siguen funcionando.

Circuito Mixto.

Este es el circuito que combina conexiones en serie y en paralelo en un mismo circuito.
Este tipo de montajes permite analizar cómo se distribuyen tanto la corriente como el voltaje en distintas partes del sistema.
Compuertas lógicas.
Las compuertas lógicas son dispositivos electrónicos que realizan operaciones lógicas básicas sobre una o varias señales de entrada para generar una salida. Funcionan con niveles de voltaje que representan los valores binarios 0 y 1, estos constituyen la base de todo sistema digital y de procesamiento de datos.
Donde el 1 representa el valor “Verdadero” y 0 el valor “Falso”.
Cada compuerta ejecuta una función lógica específica, como:
· And (Y): la salida es 1 solo si todas las entradas son 1.
· Or(O): la salida es 1(verdadera) si al menos una entrada es 1.
· NOT (NO): invierte el valor de la entrada.
Este tipo de compuertas se utilizan generalmente en microprocesadores y sistemas de control.
Display de 7 segmentos.
El Display de 7 segmentos es un dispositivo electrónico utilizado para mostrar números, letras o caracteres simples mediante la activación de segmentos LED dispuestos en forma de número “8”. Cada segmento se controla de manera independiente y puede encenderse o apagarse para representar los dígitos del 0 al 9. Este tipo de dispositivos los empleamos normalmente en aparatos como relojes y calculadoras.

3.Metodologia o desarrollos
Circuitos
[bookmark: _Hlk212312743]Circuito en Serie.
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Este montaje consistió en conectar tres resistencias en serie a una fuente de 5 V de corriente. La conexión en serie significa que las resistencias están una detrás de otra, de modo que la corriente que pasa por todas es la misma, mientras que el voltaje se reparte entre cada una dependiendo de su valor de resistencia.
Circuito en Paralelo
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Este circuito consistió en conectar tres resistencias en paralelo a una fuente de 5V de corriente en una conexión en paralelo todas las resistencias están unidos entre los mismos dos puntos (positivos y negativos), por lo que el voltaje tiende a ser igual en todas ellas, mientras que la corriente de distribuye entre las ramas según su valor de resistencia.



Circuito Mixto
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Este circuito consistió en una combinación de resistencias en serie y en paralelo conectadas a una fuente de 5 Primero, se conectaron tres resistencias (R₁ = 214 Ω, R₂ = 98 Ω, R₃ = 469 Ω) en paralelo, y el resultado de esa combinación se unió en serie con otras tres resistencias (R₄ = 67 Ω, R₅ = 468 Ω y R₆ = 67 Ω). El objetivo fue analizar cómo se distribuyen el voltaje, la corriente y la potencia en un circuito mixto y comprobar las leyes de Ohm y de Kirchhoff.
Compuertas lógicas.
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Este circuito se desplego en una protoboard utilizando los integrados 4069 (NOT) y 74LS32 (OR), junto con resistencias, un switch para generar las combinaciones de entrada y un led como indicador de salida. Se empleó un Arduino como fuente de 5 V. Las resistencias se colocaron para proteger los integrados y el led, evitando que se quemen debido a la cantidad de corriente.
Mediante el switch se probaron las diferentes combinaciones binarias, verificando que la salida del led (Encendiera cuando era 1 y se apagara cuando era 0) coincidiera con la tabla de verdad del circuito lógico diseñado.
Display de 7 segmentos.
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Mediante una protoboard se permitió desplegar el circuito de 4 entradas y 7 salidas, donde el integrado realiza el proceso de convertir las entradas de un número binario y mostrarlo en el Display de 7 segmentos en decimal.
Por medio del Switch se realizaron múltiples combinaciones de números binarios y finalmente las resistencias nos permiten hacer control efectivo de la corriente que llega al Display, con el objetivo de evitar que este se queme.
4. Resultados 
Circuito en serie.
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En esta imagen se puede ver claramente los resultados de la cantidad de Amperaje(corriente(I)) y voltaje(V) que circula por el circula por el circuito.
Circuito en paralelo
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En esta imagen se puede ver claramente los resultados de la cantidad de Amperaje(corriente(I)) voltaje(V) que circula por el circula por el circuito y la potencia eléctrica en cada resistencia. 



Circuito Mixto
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Esta imagen contiene los resultados de la cantidad de corriente eléctrica que circula en el circuito el voltaje y la potencia total de energía electica en el circuito
5. Análisis de Resultados 
Circuito Serie
Los cálculos nos permiten demostrar que la corriente es la misma (0.00693A) es decir 6.93mA y además las caídas de voltaje en cada resistencia cuando se suman y dan el voltaje de la pila que son “5v” lo que indica que el circuito es un circuito en serie.
Circuito Paralelo.
Con este circuito pudimos comprobar que el voltaje en todas las resistencias siempre es el mismo(5v), mientras que la corriente se dispersa de acuerdo con su valor en las 3 resistencias y además la resistencia total (70.126 Ohmios) fue menor que cualquiera resistencia individual, lo que demuestra que los circuitos paralelos ofrecen caminos o trayectos más amigables para la corriente eléctrica.
Circuito mixto.
En este circuito mixto se comprobó que las combinaciones de resistencias en serie y paralelo modifican la forma en que la corriente y el voltaje se distribuyen.
La resistencia total obtenida fue de 118.7 Ω, generando una corriente total de 0.0421 A (42.1 mA).
Se observó que las resistencias en paralelo reducen la resistencia equivalente, mientras que las resistencias en serie la aumentan.



7. Conclusiones 
· Es fundamental realizar los cálculos teóricos antes de la práctica, ya que permiten prever los valores de corriente, voltaje y potencia, facilitando la detección de posibles errores o riesgos en el montaje.

· Se verificó que en los circuitos en paralelo el voltaje se mantiene igual en todas las ramas, y la corriente total se reparte según el valor de las resistencias, lo que reduce la resistencia equivalente del sistema.


· Se comprobó que en los circuitos en serie la corriente es constante a través de todos los elementos, mientras que el voltaje se distribuye proporcionalmente a las resistencias, confirmando el cumplimiento de la Ley de Ohm.

· Las compuertas lógicas permitieron evidenciar el funcionamiento de operaciones lógicas básicas (AND, OR, NOT), mostrando su papel esencial en los sistemas digitales.

· El Display de 7 segmentos demostró cómo la información binaria puede transformarse en una representación visual decimal, ilustrando el vínculo entre la electrónica digital y la interfaz con el usuario.
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